

BIQU BX Instructions

Cher Client,

Merci d’avoir acheté votre imprimante 3D BIQU BX chez 3D Electroshop.

Nous allons vous fournir quelques informations supplémentaires afin de vous aider dans le montage et l’utilisation de votre machine.

La BIQU BX viens de vous être expédiée et vous allez bientôt recevoir votre imprimantes 3D et la montée. La machine arrivera avec un firmware flashé d’usine.

Nous avons cependant constaté que quelques améliorations peuvent être faites et nécessite quelques instruction.

Lorsque vous aurez fini le montage nous vous recommandons de flasher le firmware en téléchargeant le fichier suivant :

<https://github.com/Ejay-3D/Marlin-Biqu/raw/main/Marlin-BIQUBX_ALMOST_STOCK/firmware.bin>

et en le plaçant à la racine de la carte SD . insérer la carte dans la carte mère de la machine ( face avant ) et allumé la machine.

L’écran va bipper plusieurs fois et plusieurs messages vont apparaitre. C’est normal. Appuyez simplement sur le bouton reset de l’écran après avoir retiré la carte SD et le tour est joué.

Avant de faire un home le firmware nécessite le retrait du Z end-stop , situé a l’arrière droite de la machine . En effet ce end stop peut empêcher un ajustement correcte du Z-offset et des Babysteps.

Vous trouverez d’autres astuces et information ici : <https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://gist.github.com/looxonline/7f6a628debfa35c60a7dd3dc225d95bc&prev=search&pto=aue>

Conservez ce lien pour être au courant des dernière mise a jour.

https://github.com/Ejay-3D/Marlin-Biqu/blob/main/Marlin-BIQUBX\_ALMOST\_STOCK

3D Electroshop vous souhaites Bon Prints et vous remercie encore pour votre confiance.

Manu